算法，利用八方向法从第一格循环检测到第八格，一旦像素点由黑变白，则认为该点为下一个轮廓点。 然后利用划线函数在原图中画线。

问题：1，对于单像素通道的尖点一旦进去就死循环

2. 二值图外围存在白色噪点时，会导致划线出错

通过高斯模糊去除边缘噪声和单像素的通道。